Система мониторинга трансформатора

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

1. Сведения о трансформаторе

В этой таблице собраны основные сведения о трансформаторе, на котором планируется устанавливать систему мониторинга и диагностики.

	№
	Наименование параметра трансформатора
	Параметр
	Примечание

	1.1. Общие параметры трансформатора

	1.1.1. 
	Марка трансформатора (полностью) 
	
	

	1.1.2. 
	Завод-изготовитель
	
	

	1.1.3. 
	Год выпуска
	
	

	1.1.4. 
	Год последнего капитального ремонта
	
	

	1.1.5. 
	Группы соединения обмоток
	
	

	1.1.6. 
	Резервирование
	
	

	
	1.1.5.1
	Наличие резервной фазы (заполняется для группового трансформатора)
	
	

	
	1.1.5.2
	способ переключения резервной фазы (переключение на ОРУ/перекатка). 
	
	

	1.1.7. 
	Напряжение короткого замыкания, %
	
	

	1.2. Сведения о системе охлаждения трансформатора (СО)

	1.2.1. 
	Количество охладителей СО 
	
	

	1.2.2. 
	Количество насосов СО
	
	

	1.2.3. 
	Марка/мощность насосов СО
	
	

	1.2.4. 
	Количество вентиляторов обдува
	
	

	1.2.5. 
	Марка/мощность вентиляторов обдува
	
	

	1.3. Высоковольтные ввода

	1.3.1. 
	Класс напряжения стороны ВН
	
	

	1.3.2. 
	Марка вводов обмотки ВН
	
	

	1.3.3. 
	Значение емкости С1 ВН, пФ
	
	

	1.3.4. 
	Класс напряжения стороны СН/НН
	
	

	1.3.5. 
	Марка вводов обмотки СН/НН
	
	

	1.3.6. 
	Значение емкости С1 СН/НН, пФ
	
	

	1.4. Схема подключения ТН

	1.4.1. 
	Схема соединения вторичной обмотки ТН (звезда/треугольник)
	
	

	1.5. РПН

	1.5.1. 
	Наличие / отсутствие РПН
	Да / Нет
	

	1.5.2. 
	Сторона установки РПН (ВН/СН/НН)
	
	

	1.5.3. 
	Количество приводов РПН на трансформаторе
	
	

	1.5.4. 
	Марка РПН
	
	

	1.5.5. 
	Марка привода РПН
	
	

	1.5.6. 
	Количество положений РПН
	
	

	1.5.7. 
	Тип датчика положения РПН
	Резистивный / Сельсин / другое
	

	1.5.8. 
	Тип индикатора положения РПН
	
	


2.  Сведения о желаемой конфигурации системы мониторинга трансформатора

В этой таблице можно выбрать необходимый набор функций контроля и набор датчиков, которые будут определять свойства системы мониторинга.

	№
	Наименование параметра
	Наличие (Да / Нет)

	2.1. Общие параметры функционирования системы мониторинга

	2.1.1. 
	Климатическое исполнение СМ 
	У / УХЛ / T

	2.1.2. 
	Наличие 2 входов питания с АВР
	

	2.1.3. 
	Наличие резервированного источника питания СМ
	

	2.2. Параметры системы мониторинга

	2.2.1. 
	Мониторинг изоляции вводов ВН 
	

	2.2.2. 
	Необходимость обеспечения параллельной работы СМ и системы контроля изоляции вводов(КИВ) по стороне ВН
	

	2.2.3. 
	Мониторинг изоляции вводов СН/НН
	

	2.2.4. 
	Необходимость обеспечения параллельной работы СМ и системы контроля изоляции вводов(КИВ) по стороне СН/НН
	

	2.2.5. 
	Мониторинг изоляции вводов и трансформатора методом измерения частичных разрядов (диапазон HF)
	

	2.2.6. 
	Мониторинг изоляции трансформатора методом измерения частичных разрядов (диапазон UHF) 
	

	2.2.7. 
	Мониторинг и диагностика состояния системы охлаждения трансформатора
	

	
	2.2.7.1. 
	Мониторинг системы охлаждения только по температурам верхних и нижних слоев масла
	

	
	2.2.7.2. 
	Мониторинг только двигателей системы охлаждения
	

	
	2.2.7.3. 
	Мониторинг системы охлаждения в полном объеме с контролем температур на входе и выходе охладителей, контролем работы маслонасосов и вентиляторов
	

	2.2.8. 
	Регистрация аварийных режимов работы трансформатора
	

	2.2.9. 
	Количество дискретных сигналов системы РЗА для регистрации аварийных режимов работы трансформатора
	

	2.2.10. 
	Количество регистрируемых дискретных сигналов (за исключением сигналов указанных в п 2.2.7)
	

	2.2.11. 
	Контроль и диагностика состояния РПН трансформатора
	

	2.2.12. 
	Контроль вибрационных параметров трансформатора
	

	2.2.13. 
	Контроль Zk трансформатора. (Возможно только на схеме соединения обмоток Y/Y)
	

	2.2.14. 
	Контроль мощности по стороне ВН
	

	2.2.15. 
	Контроль мощности по стороне СН
	

	2.2.16. 
	Контроль мощности по стороне НН
	

	2.2.17. 
	Необходимость синхронизации часов реального времени по GPS/ГЛОНАСС 
	


	2.3. Контроль растворенных в масле газов

	2.3.1. 
	Контроль растворенных в масле газов с помощью прибора TDGM-04
	

	
	2.3.1.1. 
	Марка и размеры фланца крана слива масла из бака (заполняется только при необходимости поставки TDGM-04
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	2.3.1.2. 
	Размещение шкафа, суммарная длина масляных трубопроводов (подвод и сброс масла) газоанализатора
	

	2.3.2. 
	Необходимость подключения приборов анализа растворенных в масле газов стороннего производителя
	

	2.4. Необходимость подключения приборов стороннего производителя

	
	Прибор (Осушители/измерители температуры/ др.)
	Интерфейс подключения (RS485 / 4-20мА / др.)

	2.4.1. 
	
	

	2.4.2. 
	
	

	2.4.3. 
	
	

	2.4.4. 
	
	

	2.4.5. 
	
	

	2.4.6. 
	
	

	
	
	

	2.5. Предполагаемая система мониторинга 

	2.5.1. 
	Укажите предполагаемую систему мониторинга для установки на трансформаторе: UP-500, КИВ-500/110, TDM, TDM-M, TDM-S или др.
	


3. Сведения о программных технических средствах интеграции системы мониторинга в Вашу систему АСУ-ТП

Ответы на вопросы этого раздела позволяют оптимально интегрировать систему мониторинга в общую систему АСУ-ТП предприятия.

	№
	Наименование параметра
	Наличие

(Да/нет)

	3.1.  Состав технических средств связи с системой АСУ-ТП

	3.1.1. 
	Тип интерфейса на выходе из шкафа СМ
	

	
	3.1.1.1. 
	RS-485
	

	
	3.1.1.2. 
	Ethernet оптический (SM / MM / нет)
	

	
	3.1.1.3. 
	Ethernet медный
	

	
	3.1.1.4. 
	Необходимость реализации протоколов резервирования на участке шкаф СМ – шкаф АРМ/шкаф связи/АСУ-ТП (указать необходимый протокол резервирования)
	

	3.1.2. 
	Необходимость поставки кабеля связи от шкафа СМ до шкафа АРМ/шкафа связи
	

	
	3.1.2.1. 
	Длина кабеля связи
	

	3.1.3. 
	Наличие в поставке шкафа АРМ 
	


	3.1.4. 
	Интерфейс связи шкафа АРМ с АСУ-ТП (Ethernet оптический/ медный)
	

	
	3.1.4.1. 
	Необходимость реализации протоколов резервирования на участке шкаф АРМ – АСУ‑ТП(указать необходимый протокол резервирования)
	

	
	3.1.4.2. 
	Поддержка протокола МЭК 61850-8 (MMS)
	

	3.1.5. 
	Наличия шкафа связи для преобразования интерфейсов, указать тип и количество интерфейсов из какого в какой преобразовывать. (Заполняется только при отсутствии в поставке шкафа АРМ) 
	

	3.1.6. 
	Наличие в поставке ПО INVA (заполняется при отсутствии в поставке шкафа АРМ)
	


4. Сведения о составе работ при поставке и внедрении системы мониторинга трансформатора

В этой таблице выбирается объем работ, который необходимо выполнить при внедрении системы мониторинга.
	№
	Наименование параметра
	Наличие (Да / Нет)
	Примечание

	4.1. Обследование и составление технической документации
 монтажа системы мониторинга трансформатора

	4.1.1. 
	Необходимость проведения первичного обследования с выездом специалиста фирмы-производителя системы мониторинга
	
	

	4.1.2. 
	Необходимость составления проектной документации
	
	

	4.2. Монтаж и пуско-наладка системы мониторинга 

	4.2.1. 
	Участие фирмы-производителя системы мониторинга в пуско-наладочных работах
	
	

	4.2.2. 
	Необходимость проведения обучения персонала заказчика
	
	

	4.3. Гарантийное обслуживание системы мониторинга

	4.3.1. 
	Гарантийное сопровождение системы, стандартное -36 месяцев, расширенное – 60 месяцев, или другой желаемый период действия гарантии
	____ мес.
	


